


ANEXO - I
	TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

	1 – DO OBJETO:


                      Constitui objeto desta licitação a aquisição dos seguintes equipamentos de informática:

	                         Termo Técnico Descritivo
	
	

	Item
	Qtdd
	Un.
	
	  Valor 
Médio       un.
	Valor 
Médio 
  total

	01
	01
	Un
	DESKTOP CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos, sem uso e estar em linha de produção, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico ou descontinuados. Apresentar declaração do fabricante, com emissão não superior a 30 dias, juntamente com a proposta.

Processador
Deverá possuir 06 (seis) núcleos e 12 (doze) threads com clock base de 3.10Ghz, com características e desempenho equivalente ou superior ao índice de 13.000 pontos registrado PassMark - CPU Benchmarks disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. O processador deverá ser da geração mais recente disponibilizada pelo fabricante do computador.

Memória
Deverá possuir 16(dezesseis)GB de memória instalada com tecnologia DDR4, operando a 2.666 MHz. Deverá possuir capacidade de expansão mínima de 64 GB;

Unidade de armazenamento
Deverá possuir 01(uma) unidade do tipo SSD NVMe, com 256GB, e 01(uma) unidade do tipo SSD SATA, com 960GB do mesmo fabricante ou homologada pelo mesmo. Apresentar part number na proposta.

Placa Principal
Deverá ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado, não sendo produzida em regime de OEM ou personalizada.
Possuir interface de rede gigabit. 04 (quatro) slot PCIe. 08 portas USB, sendo 04 (quatro) frontais com pelo menos 2 em velocidade 10Gbps, e 4 traseiras padrão 3.1 ou superior. Não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores. Possui 03 (três) interfaces SATA.
Possuir 02(duas) portas de vídeo padrão digital e 01(uma) no padrão analógico, suportando 03(três) monitores simultaneamente.
[bookmark: _Hlk45455677]Possuir chip de segurança TPM versão 2.0 integrado na placa mãe para criptografia.
Possuir chipset pertencente à geração mais recente disponibilizada pelo fabricante do computador, sendo compatível com o processador ofertado. 

BIOS
Deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador com direitos de copyright em português, em conformidade com as especificações UEFI 2.1, comprovada através da nomeação do fabricante no site http://www.uefi.org/members, na categoria promoters. As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante do computador. 

[bookmark: _Hlk45456536]Gabinete
[bookmark: _Hlk45456584]Deverá ser do tipo SFF com volume não superior a 9L.
Deve possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages).
Suportar pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5;
Conectores de áudio frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo e alto-falante de 2W integrado internamente ao gabinete.
Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência de 180W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus categoria Gold.

Periféricos
Teclado USB padrão ABNT-2, vetado o uso de adaptadores. Com ajuste de inclinação e cabo para conexão ao microcomputador de 1,5 m. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado.
Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) e resolução de 1000 dpi.
Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime de OEM.

[bookmark: _Hlk45457012]Sistemas
Deve acompanhar licença para Microsoft Windows 10 Professional 64 bits, com ativação através da BIOS do computador e partição especifica para recuperação.

Garantia
Os equipamentos devem possuir garantia padrão do fabricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o próprio atendimento, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema. Não serão aceitas adaptações no equipamento, adição ou subtração de componentes por empresas não autorizadas pelo fabricante, esta exigência visa a procedência e garantia total do equipamento pelo fabricante, apresentar declaração do fabricante juntamente com a proposta.
O Fabricante devera possuir site na internet para downloads de drivers e dos softwares originais instalados na fábrica, bem como para verificação status de garantia vigente.

Comprovações Técnicas
O fabricante deverá estar de acordo com as diretivas RoHS. 
[bookmark: _Hlk45458342]O fabricante do equipamento deverá ser membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrão DMI de gerenciamento, na categoria BOARD ou CIM Participatory.
[bookmark: _Hlk45458742]O modelo de computador ofertado deverá ser compatível com sistemas operacionais Windows e Ubuntu, comprovado através da certificação HCL dos respectivos desenvolvedores.
A proposta deverá destacar claramente a marca, modelo e o processador para os equipamentos ofertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta, comprovações oficiais do fabricante destacando modelo ofertado, componentes e garantia. No caso das certificações extraídas da internet, apresentar página impressa onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída. Permitindo que a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as características técnicas do computador e periféricos em conformidade com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta.

	9.369,67
	













9.369,67

	02
	07
	Un
	DESKTOP CORPORATIVO BÁSICO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos, sem uso, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico ou descontinuados. Apresentar declaração do fabricante juntamente com a proposta, com emissão não superior a 30 dias.

Processador
[bookmark: _Hlk19003413]Deverá possuir 4 núcleos físicos, frequência base de 3.6 Ghz, com características e desempenho equivalente ou superior ao índice de 7.000 pontos registrado PassMark - CPU Benchmarks disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 


Memória
Deverá possuir 4GB de memória DDR4 instalada, operando a 2.666 Mhz.

Unidade de Armazenamento
Deverá estar instalada internamente ao equipamento, do tipo SSD com capacidade mínima de 256GB, do próprio fabricante ou homologado para o equipamento, apresentar part number juntamente a proposta.

Placa Principal 
A placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. Deverá possuir 2 (dois) slots para expansão de placas do tipo PCIe x1 e PCIe x16 e 2 (dois) para memória, permitindo a expansão para 32GB. Deverá possuir 4 (quatro) interfaces USB 2.0 e 4 (quatro) interfaces USB 3.1 nativas, sendo 4 (quatro) na parte frontal do gabinete, não será aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência. Deverá possuir segurança integrada do tipo fTPM para criptografia de dados. Deverá possuir saídas de vídeo, sendo 1 (um) do tipo VGA e 1 (um) do tipo HDMI ou Display Port. Deverá possuir rede LAN 10/100/1000 Mbits conector RJ45 e interface de áudio integrados.

BIOS
Deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador com direitos de copyright, em português, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante do computador. Apresentar comprovação juntamente com a proposta.

Alimentação
Fonte de alimentação com seleção automática de tensão de entrada de 100 / 240 volts, com eficiência comprovada de 87% e certificação 80 plus Gold.

Sistema Operacional
Deverá vir instalado em fábrica o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits OEM, com licença de ativação através da BIOS e partição especifica para recuperação.

Suíte de Aplicativos
Microsoft Office 2019, versão Home and Business em português e licença permanente original com ativação através de link oficial de distribuidor autorizado do fabricante do software, fornecido por revendedor autorizado Microsoft, apresentar part number juntamente a proposta.

Periféricos
Teclado padrão ABNT-2 e Mouse óptico com conectores USB, da mesma marca e fabricante do computador. Não serão aceitas soluções em regime de OEM.

MONITOR LED DE NO MÍNIMO 21", e com as seguintes características mínimas:
ângulos de visualização amplos de 178 graus; resolução Full HD de 1920 x 1080; taxa de contraste dinâmico de 10M:1; ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas HDMI, DP e VGA integradas ao monitor; padrão VESA de 100 mm
Alimentação: entrada 220V OU BIVOLT. Deverá acompanhar cabos e manual. 
O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado;

Garantia
Os equipamentos devem possuir garantia padrão do fabricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte) para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o próprio atendimento, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema. Não serão aceitas adaptações no equipamento, adição ou subtração de componentes por empresas não autorizadas pelo fabricante, esta exigência visa a procedência e garantia total do equipamento pelo fabricante, apresentar declaração do fabricante juntamente com a proposta.
O Fabricante devera possuir site na internet para downloads de drivers e dos softwares originais instalados na fábrica, bem como para verificação status de garantia vigente.

Comprovações Técnicas
O fabricante do equipamento deverá ser registrado na "MembershipList" do UnifiedExtensible Firmware Interface Fórum, acessível pelo website www.uefi.org/members, estando na categoria Promoters, de forma a atestar que os seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior.
O computador ofertado deverá estar de acordo com as diretivas RoHS e ENERGY STAR.
O fabricante do equipamento deverá ser membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrão DMI de gerenciamento, na categoria BOARD ou CIM Participatory.
A proposta deverá destacar claramente a marca, modelo e o processador para os equipamentos ofertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta, comprovações oficiais do fabricante destacando modelo ofertado, componentes e garantia. No caso das certificações extraídas da internet, apresentar página impressa onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída. Permitindo que a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as características técnicas do computador e periféricos em conformidade com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta.

	
7874,66
	



















55.122,62

	03
	10
	Un
	SUITE DE APLICATIVOS

Licença de uso do software Microsoft Office Home & Business 2019 64 bits, em português do Brasil, com link de ativação de distribuidor oficial do fabricante. Apresentar junto a proposta, relação de distribuidores atualizados da Microsoft. Este distribuidor bem como o fabricante deve declarar que o licitante é revendedor autorizado e estando apto a comercializar estes softwares.

	1.508,33
	





15.083,30

	 04
	02
	Un
	SCANNER DE DOCUMENTOS

- Tipo de scanner: Base plana ou vertical, com alimentador automático de documentos
- Resolução de digitalização, óptica: Até 600 dpi (cores e monocromático, ADF); Até
1200 dpi (cores e monocromático, mesa)
- Ciclo de trabalho (diário): Ciclo de operação diário recomendado: 1500 páginas
(ADF)
- Profundidade de bits: 24 bits
- Níveis da escala de cinza: 256
- Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm
- Tipos de mídia suportados: Papel (faixas, jato de tinta, fotográfico, liso),
envelopes, etiquetas, cartões (felicitações, fichários)
- Formatos dos arquivos digitalizados: Para texto e imagens: PDF, JPEG, PNG, BMP,
TIFF, TXT (texto), RTF (texto aprimorado) e PDF pesquisável.
- Funções avançadas do scanner: Digitalização dúplex em 1 passagem; Um botão
Digitalizar; OCR; Atalhos de digitalização configuráveis
- Painel de controle: 5 botões (incluindo botão de Suspensão/Energia) 7 LED
(incluindo energia, erro, destino de digitalização e só de um lado/frente e verso)
- Conectividade, padrão: Hi-Speed USB 2.0
- Dimensões mínimas (L x P x A): 451 x 351 x 122 mm
Velocidade da tarefa:
- Foto colorida 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) p/ arquivo (200 dpi, 24 bits, TIFF):
aproximadamente 6,8 s para a digitalização de várias imagens, aproximadamente
3,1 s para digitalização de uma única imagem
- Foto colorida 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) p/ email (150 dpi, 24 bits): aproximadamente
3,7 s para digitalização de uma imagem
- PDF A4 (8,27 x 11,69 pol.) p/ email (300 dpi, 24 bits): aproximadamente 11,3 s
para digitalização de uma imagem
- OCR A4 (8,27 x 11,69 pol.), 200 dpi, 24 bits para RTF: aproximadamente 14,96 s p/
a digitalização de uma imagem
ADF:
- Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas
- Velocidade do alimentador automático de documentos: Até 20 ppm/40 ipm (preto
e branco, cinza e colorido, 300 dpi)
- Opções de digitalização (ADF): E-duplex em passada única
- Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 3100 mm
Garantia
Os equipamentos devem possuir garantia padrão do fabricante, por um período de 12(dose) meses, com mão-de-obra de assistência técnica para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, bem como o licitante, deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o próprio atendimento, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema. Não serão aceitas adaptações no equipamento, adição ou subtração de componentes pelo licitante, esta exigência visa a procedência e garantia total do equipamento pelo fabricante, apresentar declaração do fabricante juntamente com a proposta.
O Fabricante devera possuir site na internet para downloads de drivers e dos
softwares originais instalados na fábrica, bem como para verificação status de
garantia vigente.
Comprovações Técnicas
O equipamento ofertado deverá estar de acordo com as diretivas ENERGY STAR.
A proposta deverá destacar claramente a marca, modelo para os equipamentos
ofertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta,
comprovações oficiais do fabricante destacando modelo ofertado, componentes e garantia. No caso das certificações extraídas da internet, apresentar página impressa onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída. Permitindo que a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as características técnicas do equipamento em conformidade com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta.

	2.657,33
	














5.314,66
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	01
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	TELEVISOR SMART TV
Tela de LED ou superior, com tamanho de no mínimo 50 polegadas;
Resolução de imagem 4k de 3840 x 2160;
Frequência mínima de 60 Hz;
Recursos de mídia: HDR, Controle por comando de voz, acesso à internet e
espelhamento;
Áudio de no mínimo 20w Dolby Digital;
Com no mínimo 3 portas HDMI e 2 portas USB;
Wi-fi integrado e Bluetooth;
Acompanhar Controle original e cabos.
	

3.521,33
	





3.521,33

	06
	01
	Un
	FRAGMENTADORA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Capacidade de fragmentação de no mínimo 12 folhas A4 75g/m2 por carga
Tamanho do cesto de 25L
Fragmentação de CD/ DVD
Nível 3 de Segurança (padrão DIN 32757)
Tensão de Operação (V AC) 110 V/ 60 Hz
Potência mínima de 320 Watts
Tamanho mínimo de 220mm para abertura de Alimentação
Tamanho das partículas / tiras 4 x 45 mm
Velocidade de fragmentação (m / min) (60Hz): 2,5
Ciclo de funcionamento ininterrupto 3 minutos
Ciclo de resfriamento / recuperação 60 minutos
	1.613,33
	









1.613,33

	07
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	PONTO DE ACESSO WIFI
Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou recondicionados).

ESPECIFICAÇÕES:
Ponto de acesso 802.11ac dual-band de alto desempenho, para ambientes externos (outdoor), com tecnologia WiMesh;
Deve possuir software em nuvem do fabricante, para gerenciamento dos dispositivos;
Tecnologia de antenas MIMO 3x3 e 2x2;
Cobertura de 360 graus;
Alcance de até 122m;
Dimensões: 196,7 x196,7 x 35 mm;
Interface de rede: 02 (duas) Portas Ethernet Gigabyte 10/100/1000 MB;
Botão Reset;
Alimentação PoE 802.3af / 802.3at (Faixa de tensão suportada: 44 a 57VDC)
Fonte de Alimentação inclusa 48V, Adaptador Gigabit 0.5A PoE
Economia de energia suportada
Consumo máximo de energia 9W
3x Antenas internas de Banda Dupla de 3 dBi
Padrões Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac
Segurança Sem Fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Empresarial (WPA / WPA2, TKIP / AES)
BSSID: até 8 por rádio
Montagem: Parede / teto (Kit de teto incluído)
Temperatura de operação: -10 a 70 ° C (-14 a 158 ° F)
Umidade Operacional: 5 a 95% sem condensação
Certificações: CE, FCC, IC;
 
Potência Máxima de TX 2,4 GHz: 22 dBm, 5 GHz: 22 dBm;
Gerenciamento Avançado de Tráfego:
VLAN: 802.1Q
QoS avançada: Limitação de taxa por usuário
Isolamento de Tráfego: Visitantes Suportado
WMM: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes
Clientes simultâneos: Até 250
 
Taxas de dados suportadas (Mbps):
- Padrão: Taxas de dados
- 802.11ac: 6,5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3, VHT 20/40/80)
- 802.11n: 6,5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40)
- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
- 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
- 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps

Garantia
Os equipamentos devem possuir garantia padrão do fabricante, por um período de 12(dose) meses, com mão-de-obra de assistência técnica para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. Não serão aceitas adaptações no equipamento, adição ou subtração de componentes pelo licitante, esta exigência visa a procedência e garantia total do equipamento pelo fabricante.
O Fabricante devera possuir site na internet para downloads de drivers e dos
softwares originais instalados na fábrica, bem como para verificação status de
garantia vigente.

	1.994,66
	






13.962,62
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	DESKTOP CORPORATIVO BÁSICO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos, sem uso, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico ou descontinuados. Apresentar declaração do fabricante juntamente com a proposta, com emissão não superior a 30 dias.

Processador
Deverá possuir 4 núcleos físicos, frequência base de 3.6 Ghz, com características e desempenho equivalente ou superior ao índice de 7.000 pontos registrado PassMark - CPU Benchmarks disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
Memória
Deverá possuir 4GB de memória DDR4 instalada, operando a 2.666 Mhz.

Unidade de Armazenamento
Deverá estar instalada internamente ao equipamento, do tipo SSD com capacidade mínima de 256GB, do próprio fabricante ou homologado para o equipamento, apresentar part number juntamente a proposta.

Placa Principal 
A placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. Deverá possuir 2 (dois) slots para expansão de placas do tipo PCIe x1 e PCIe x16 e 2 (dois) para memória, permitindo a expansão para 32GB. Deverá possuir 4 (quatro) interfaces USB 2.0 e 4 (quatro) interfaces USB 3.1 nativas, sendo 4 (quatro) na parte frontal do gabinete, não será aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência. Deverá possuir segurança integrada do tipo fTPM para criptografia de dados. Deverá possuir saídas de vídeo, sendo 1 (um) do tipo VGA e 1 (um) do tipo HDMI ou Display Port. Deverá possuir rede LAN 10/100/1000 Mbits conector RJ45 e interface de áudio integrados.

BIOS
Deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador com direitos de copyright, em português, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante do computador. Apresentar comprovação juntamente com a proposta.

Alimentação
Fonte de alimentação com seleção automática de tensão de entrada de 100 / 240 volts, com eficiência comprovada de 87% e certificação 80 plus Gold.



Sistema Operacional
Deverá vir instalado em fábrica o sistema operacional Windows 10 Professional 64 bits OEM, com licença de ativação através da BIOS e partição especifica para recuperação.

Periféricos
Teclado padrão ABNT-2 e Mouse óptico com conectores USB, da mesma marca e fabricante do computador. Não serão aceitas soluções em regime de OEM.

MONITOR LED DE NO MÍNIMO 21", e com as seguintes características mínimas:
ângulos de visualização amplos de 178 graus; resolução Full HD de 1920 x 1080; taxa de contraste dinâmico de 10M:1; ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas HDMI, DP e VGA integradas ao monitor; padrão VESA de 100 mm
Alimentação: entrada 220V OU BIVOLT. Deverá acompanhar cabos e manual. 
O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado;

Garantia
Os equipamentos devem possuir garantia padrão do fabricante do computador, por um período de 36(trinta e seis) meses com exceção de componentes de upgrade, com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de suporte) para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. O fabricante, deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o próprio atendimento, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema. Não serão aceitas adaptações no equipamento, adição ou subtração de componentes por empresas não autorizadas pelo fabricante, esta exigência visa a procedência e garantia total do equipamento pelo fabricante, apresentar declaração do fabricante juntamente com a proposta.
O Fabricante devera possuir site na internet para downloads de drivers e dos softwares originais instalados na fábrica, bem como para verificação status de garantia vigente.

Comprovações Técnicas
O fabricante do equipamento deverá ser registrado na "MembershipList" do UnifiedExtensible Firmware Interface Fórum, acessível pelo website www.uefi.org/members, estando na categoria Promoters, de forma a atestar que os seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior.
O computador ofertado deverá estar de acordo com as diretivas RoHS e ENERGY STAR.
O fabricante do equipamento deverá ser membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrão DMI de gerenciamento, na categoria BOARD ou CIM Participatory.
A proposta deverá destacar claramente a marca, modelo e o processador para os equipamentos ofertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta, comprovações oficiais do fabricante destacando modelo ofertado, componentes e garantia. No caso das certificações extraídas da internet, apresentar página impressa onde consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída. Permitindo que a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as características técnicas do computador e periféricos em conformidade com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta.
	6.499,00
	












64.990,00
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	BUSINESS WEBCAM FULL HD
Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou recondicionados).

Dimensões:
Altura: 73 mm, Largura: 126 mm, Profundidade: 45 mm, Comprimento do cabo: 1,83 m Peso: 170 g;
Incluir clipe de montagem fixo.

Requisitos de sistema:
Compatível com Windows® 7 ou superior, MacOS 10.7 ou superior, Chrome OS™;
Uma porta USB-A;
Deve funcionar com plataformas de chamadas populares.

Especificações técnicas:
Resoluções múltiplas de1080p/30fps (até 1920 x 1080 pixels) /720p/30fps (até 1280 x 720 pixels);
Foco automático
Tipo de lente: Vidro
Microfone integrado: Estéreo, omnidirecional duplo
Alcance do microfone: Até 1 m
Campo de visão (CDV) diagonal 78°
Zoom digital 1,2x
Conectividade USB Plug-and-play USB-A
Oferecer suporte a H.264 com a codificação de vídeo escalável e a codificação UVC 1.1 para minimizar a dependência dos recursos do computador e da rede.
Tecnologia que permita imagem nítida em diversas condições de iluminação, mesmo com pouca luz.
Proteção de privacidade integrada.
Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou LCD.

Certificações de grau profissional:

Certificado para Skype for Business, otimizado para Microsoft® Lync®, certificado para Skype®, Cisco Jabber® e compatível com WebEx®2.
Garantia: Garantia de Hardware limitada de 3 (três) anos.

	493,00
	

















2.958,00
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	171.935,53



	2 – JUSTIFICATIVA:


A presente aquisição se pauta na manutenção dos serviços públicos Municipais.

	3 – DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:


 As características descritas no objeto significam exigências mínimas, não impedindo a cotação de um bem com mais opcionais inclusos dentro do valor.

	4 – PRAZO DE ENTREGA:


4.1 - A entrega do bem deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato, no Prédio Sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Júlio de Castilhos, 609, sem ônus de frete.
4.2 A aceitação dos bens vincula-se ao atendimento das especificações contidas neste Termo de Referência e à proposta apresentada.
4.3. Verificada desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital de Licitação.

	5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


03 – Secretaria de Administração e Gestão Financeira;
03.01 – Secretaria de Administração e Gestão Financeira;
2004 – Manutenção da Administração e Gestão Financeira;
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente;
Fonte de Recurso: 0001.

05 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos;
05.01 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos;
2015 – Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos;
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente;
Fonte de Recurso: 0001.

07 – Secretaria da Saúde;
07.03 – Fundo Municipal da Saúde – Recurso Federal;
2057 – Manutenção dos Programas de Atenção Básica – Federal;
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente;
Fonte de Recurso: 4500.

07 – Secretaria da Saúde;
07.01 – Fundo Municipal da Saúde – Recurso A.S.P.S.;
2041 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde;
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; 
Fonte de Recurso: 0040.
  
	6. DO PAGAMENTO


        O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos bens.

	7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE


         O CONTRATANTE obriga-se:
7.1 Acompanhar o fornecimento, as especificações e a qualidade dos bens, de acordo com as condições e prazos estabelecidos, bem como pagar pela aquisição.
7.2 Designar gestor e fiscal para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do contrato e solicitar a correção das mesmas.

	8. DAS OBRIGAÇÕES DA (S) EMPRESA (S) VENCEDORA (S)


          A(s) CONTRATADA (s) obriga-se:
8.1 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato;
8.2 - Entregar o bem na conformidade do estabelecido no Edital de Licitação, livres de qualquer ônus, como despesas de fretes, impostos, seguros e todas as demais despesas necessárias; 
8.3 - Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e na Proposta apresentada.
 8.4 - Comunicar o Setor de Compras, no prazo de 05 (cinco) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
8.5 - No ato da entrega a empresa vencedora deverá ter um preposto, que responda pela mesma, para acompanhar a conferência e recebimento do bem. Caso não seja possível assumirá a inteira responsabilidade por eventuais reclamações do contratante.
[bookmark: 18]8.6 - Substituir, às suas expensas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, improrrogáveis, após notificação formal, o bem entregue, que esteja em desacordo com as especificações do Edital e seus anexos e com respectiva proposta, ou não aprovados pela Secretaria da Administração e Gestão Financeira, em parecer devidamente fundamentado, ou ainda que apresente vício de qualidade.

	9. DO PRAZO DO(S) CONTRATO(S)

	O contrato terá vigência de 12 (doze)  meses a contar da data de assinatura, exceto se a garantia for por maior prazo, situação que aumentará o prazo contratual até o final do período de garantia. 




	10- DAS PENALIDADES:



10.1- Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a  infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:


a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;


b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;


c) [bookmark: page8]deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d) quando houver atraso injustificado na entrega do produto  por culpa da contratada, a multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total contratado.


e) quando não corrigir deficiência ou não trocar a mercadoria quando solicitados pelo Contratante, será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado.

10.2 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
10.3- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

10.4 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

	11. DO VALOR ESTIMADO DO TOTAL DO(S) CONTRATO(S)


                Estima-se o valor total deste projeto em R$ 171.935,53 (cento e setenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Faxinal do Soturno, 30 de agosto de 2021.

                                                                                                                      Iramir José Zanella
                                                       Secretário de Administração e Gestão Financeira
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